ORÇAMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO** | **QTD** | **UNIDADE DE FORNECIMENTO** | **VALOR UNITARIO**  | **VALOR TOTAL**  |
| **01** | Forração de parede com bits para embutir iluminação led de 45,61m² com painéis em MDP 12mm padrão Savana. | 1 | UND. |  |  |
| **02** | Porta de correr em MDP Padrão Savana 25mm, medindo 0,85 x 2,10m. Trilho suspenso com amortecedor. | 1 | UND. |  |  |
| **03** | Forração de meia parede de 24,80m² com painéis em MDP 12mm padrão Savana. | 1 | UND. |  |  |
| **04** | Balcão recepção alta em L medindo 8,19 x 1,12 x 2,20m, com painéis em MDP 25 e 18mm Padrão Savana: com 2 gaveteiros medindo 0,42 x 0,67 x 0,51, com 2 gavetas baixas e um nicho aberto, onde a caixa é em MDP Padrão Savana e as frentes em MDP Savana 18mm modelo Stile com puxadores embutidos de alumínio fosco, com corrediças telescópicas sem amortecimento, marca Haffle. Com 02 nichos para CPU, medindo 0,30 x 0,725 x 0,575 com painéis de 18mm de espessura em MDP Padrão Savana. | 1 | UND. |  |  |
| **05** | Balcão recepção baixa em C medindo 3,10 x 0,75 x 2,26m, com painéis em MDP 25 e 18mm Padrão Savana: Com 1 gaveteiro medindo 0,42 x 0,67 x 0,51, com 2 gavetas baixas e um nicho aberto, onde a caixa é em MDP Padrão Savana e as frentes em MDP Savana 18mm modelo Stile com puxadores embutidos de alumínio fosco, com corrediças telescópicas sem amortecimento, marca Haffle. Com 1 nicho para CPU, medindo 0,30 x 0,725 x 0,575 com painéis de 18mm de espessura em MDP Padrão Savana. | 1 | UND. |  |  |
| **06** | Mesa lateral comprida em MDP Padrão Savana medindo 1,6 x 0,48 x 0,51, com 37 e 25mm de espessura. | 3 | UND. |  |  |
| **07** | Mesa kids em MDP Padrão Savana 25mm e estrutura em Metalon 20mm preto fosco, medindo 1,20 x 0,68 x 0,93m. | 1 | UND. |  |  |
| **08** | Forração de meia parede de 5,43m² com painéis em MDF 12mm padrão corda | 1 | UND. |  |  |
| **09** | Forração parede de 6,45m² com painéis em MDP 12mm padrão Savana. | 1 | UND. |  |  |
| **10** | Balcão em L medindo 3,26 x 1,10 x 2,05m, com painéis em MDF 25mm Padrão Corda: Com bancada de trabalho reta medindo 2,96 x 0,75. Com 1 gaveteiro medindo 0,51 x 0,67 x 0,51, com 1 gaveta alta e 2 gavetas baixas, onde a caixa é em MDP Branco e as frentes em MDF Corda modelo Stile com puxadores embutidos de alumínio pintado Padrão Corda, com corrediças telescópicas sem amortecimento, marca Haffle. Com 02 nichos para CPU, medindo 0,30 x 0,725 x 0,575 com painéis de 25mm de espessura em MDF Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **11** | Forração de parede de 15m² com painéis em MDF 12mm Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **12** | Bancada de trabalho medindo 2,3 x 0,75 x 0,60m, com painéis em MDF 25mm Padrão Corda. Com 01 gaveteiro, medindo 0,56 x 0,67 x 0,51, com 1 gaveta alta e 2 gavetas baixas, onde a caixa é em MDP Branco e as frentes em MDF corda modelo Stile com puxadores embutidos de alumínio pintado Padrão Corda, com corrediças telescópicas sem amortecimento, marca Haffle. Com um nicho estrutural com painéis de 25mm em MDF Padrão Corda, medindo 2,3 x 0,25 x0,15m com 4 divisões. Com Painel de fundo medindo 2,3 x 0,98 com 18 mm de espessura em MDF Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **13** | Forração de parede de 13,5 m² com painéis em MDF 12mm padrão corda | 1 | UND. |  |  |
| **14** | Bancada de trabalho medindo 3,5 x 0,75 x 0,60m, com painéis em MDF 25mm Padrão Corda. Com 03 nichos para CPU, medindo 0,30 x 0,725 x 0,575 com painéis de 25mm de espessura em MDF Padrão Corda. Com um nicho estrutural com painéis de 25mm em MDF Padrão Corda, medindo 3,5 x 0,25 x0,15m com 6 divisões. Com Painel de fundo medindo 3,5 x 0,98 com 18 mm de espessura em MDF Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **15** | Forração de parede de 11,5 m² com painéis em MDF 12mm padrão corda | 1 | UND. |  |  |
| **16** | Bancada de trabalho medindo 2,1 x 0,75 x 0,60m, com painéis em MDF 25mm Padrão Corda. Com 01 gaveteiro, medindo 0,46 x 0,67 x 0,51, com 1 gaveta alta e 2 gavetas baixas, onde a caixa é em MDP Branco e as frentes em MDF corda modelo Stile com puxadores embutidos de alumínio pintado Padrão Corda, com corrediças telescópicas sem amortecimento, marca Haffle. Com um nicho estrutural com painéis de 25mm em MDF Padrão Corda, medindo 2,1 x 0,25 x0,15m com 4 divisões. Com painel de fundo medindo 2,1 x 0,98 com 18 mm de espessura em MDF Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **17** | Forração de parede de 14,35 m² com painéis em MDF 12mm padrão corda | 1 | UND. |  |  |
| **18** | Bancada de trabalho medindo 1,83 x 0,75 x 0,60m, com painéis em MDF 25mm Padrão Corda. Com 01 gaveteiro, medindo 0,51 x 0,67 x 0,57, com 1 gaveta alta e 2 gavetas baixas, onde a caixa é em MDP Branco e as frentes em MDF Corda modelo Stile com puxadores embutidos de alumínio pintado Padrão Corda, com corrediças telescópicas sem amortecimento, marca Haffle. Rodapé de 5cm de altura. Com 01 nicho para CPU, medindo 0,30 x 0,725 x 0,575 com painéis de 25mm de espessura em MDF Padrão Corda. Sobre a bancada um nicho estrutural com painéis de 25mm em MDF Padrão Corda, medindo 1,83 x 0,25 x 0,15m com 4 divisões. Com painel de fundo medindo 2,30 x 0,98 com 18 mm de espessura em MDF Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **19** | Módulo aéreo com escaninhos medindo 1,73 x 0,50 x 0,34m com 12 divisões, em MDF 18mm Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **20** | Balcão inferior medindo 1,65 x 0,67 x 0,52m, contendo 1 módulo de canto reto medindo 0,54 x 0,67 x 0,50 e 1 módulo de duas portas medindo 0,90 x 0,67 x 0,50m. Caixa interna em MDP branco liso, portas em MDF Padrão Corda no modelo Stile, com puxador de embutir em alumínio pintado no padrão corda. Dobradiças sem amortecimento Blum. | 1 | UND. |  |  |
| **21** | Módulo inferior medindo 0,48 x 0,67 x 0,51, caixa em MDP branco liso, 1 porta em MDF corda 18mm modelo Stile com puxador de embutir em alumínio pintado padrão corda. Tamponamento em MDF corda 12mm. Dobradiças sem amortecimento Blum. | 1 | UND. |  |  |
| **22** | Forração de parede de 8,05 m² com painéis em MDF 12mm padrão corda | 1 | UND. |  |  |
| **23** | Bancada de trabalho medindo 1,67 x 0,75 x 0,60m, com painéis em MDF 25mm Padrão Corda. Sob a bancada 01 gaveteiro, medindo 0,46 x 0,67 x 0,51, com 1 gaveta alta e 2 gavetas baixas, onde a caixa é em MDP Branco e as frentes em MDF corda modelo Stile com puxadores embutidos de alumínio pintado Padrão Corda, com corrediças telescópicas sem amortecimento, marca Haffle. Rodapé de 5cm de altura. Sob a bancada também, 01 nicho para CPU, medindo 0,30 x 0,725 x 0,575 com painéis de 25mm de espessura em MDF Padrão Corda. Sobre a bancada um nicho estrutural com painéis de 25mm em MDF Padrão Corda, medindo 1,67 x 0,25 x 0,15m com 4 divisões. Painel de fundo medindo 2,20 x 0,98 com 18 mm de espessura em MDF Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **24** | Módulo aéreo com escaninhos medindo 1,87 x 0,50 x 0,34m com 12 divisões, em MDF 18mm Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **25** | Balcão inferior medindo 2,23 x 0,67 x 0,58m, contendo 1 módulo de canto reto medindo 0,88 x 0,67 x 0,50, 1 módulo de duas portas medindo 0,96 x 0,67 x 0,50m e um gaveteiro com 4 gavetas, medindo 0,44 x 0,67 x 0,58m, com corrediças telescópicas sem amortecimento Haffle. Caixa interna em MDP Branco liso, portas em MDF Padrão corda no modelo Stile, com puxador de embutir em alumínio pintado no Padrão Corda. Dobradiças sem amortecimento Blum. | 1 | UND. |  |  |
| **26** | Bancada de trabalho medindo 3,60 x 0,75 x 0,60m, com painéis em MDF 25mm Padrão Corda. Sob a bancada 03 nichos para CPU, medindo 0,30 x 0,725 x 0,575 com painéis de 25mm de espessura em MDF Padrão Corda. Sobre a bancada um nicho estrutural com painéis de 25mm em MDF Padrão Corda, medindo 3,60 x 0,25 x 0,15m com 6 divisões. Painel de fundo medindo 3,60 x 0,98 com 18 mm de espessura em MDF Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **27** | Módulo aéreo com escaninhos medindo 1,89 x 0,50 x 0,34m com 15 divisões, em MDF 18mm Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **28** | Balcão inferior medindo 2,82 x 0,67 x 0,58m, contendo 3 módulos com duas portas medindo 0,69 x 0,67 x 0,58, 1 módulo de uma porta medindo 0,36 x 0,67 x 0,50m e um gaveteiro com 4 gavetas, medindo 0,39 x 0,67 x 0,58m, com corrediças telescópicas sem amortecimento Haffle. Caixa interna em MDP branco liso, portas em MDF Padrão Corda no modelo Stile, com puxador de embutir em alumínio pintado no Padrão Corda. Dobradiças sem amortecimento Blum. | 1 | UND. |  |  |
| **29** | Forração de parede de 5,60 m² com painéis em MDF 12mm padrão corda | 1 | UND. |  |  |
| **30** | Bancada de trabalho medindo 2,7 x 0,75 x 0,60m, com painéis em MDF 25mm Padrão Corda. Sob a bancada 01 gaveteiro, medindo 0,46 x 0,67 x 0,51, com 1 gaveta alta e 2 gavetas baixas, onde a caixa é em MDP Branco e as frentes em MDF Corda modelo Stile com puxadores embutidos de alumínio pintado Padrão Corda, com corrediças telescópicas sem amortecimento, marca Haffle. Rodapé de 5cm de altura. Sob a bancada também, 02 nichos para CPU, medindo 0,30 x 0,725 x 0,575 com painéis de 25mm de espessura em MDF Padrão Corda. Sobre a bancada um nicho estrutural com painéis de 25mm em MDF Padrão Corda, medindo 2,7 x 0,25 x 0,15m com 4 divisões. Painel de fundo medindo 2,20 x 0,98 com 18 mm de espessura em MDF Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **31** | Bancada de trabalho medindo 2. x 0,75 x 0,60m, com painéis em MDF 25mm Padrão Corda. Sob a bancada também, 02 nichos para CPU, medindo 0,30 x 0,725 x 0,575 com painéis de 25mm de espessura em MDF Padrão Corda. Sobre a bancada um nicho estrutural com painéis de 25mm em MDF Padrão Corda, medindo 2,7 x 0,25 x 0,15m com 4 divisões. Painel de fundo medindo 2,70 x 0,98 com 18 mm de espessura em MDF Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **32** | Módulo aéreo com escaninhos medindo 1,79 x 0,50 x 0,34m com 12 divisões, em MDF 18mm Padrão Corda. Nicho para remédios medindo 0,88 x 0,50 x 0,34m com 12 divisões, em MDF 18mm Padrão Corda. | 1 | UND. |  |  |
| **33** | Balcão inferior medindo 2,95 x 0,67 x 0,58m, contendo 2 módulos de duas portas medindo 0,99 x 0,67 x 0,58, 1 módulo de uma porta medindo 0,51 x 0,67 x 0,58m e um gaveteiro com 4 gavetas, medindo 0,44 x 0,67 x 0,58m, com corrediças telescópicas sem amortecimento Haffle. Caixa interna em MDP branco liso, portas em MDF Padrão Corda no modelo Stile, com puxador de embutir em alumínio pintado no Padrão Corda. Dobradiças sem amortecimento Blum. Tamponamento em MDF padrão corda 12mm. | 1 | UND. |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de abril de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ