**MODELO DE ORÇAMENTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **1** | **CADEIRA DE RODAS ADULTO TAM 40:** Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi; Dimensões do produto: Largura: 68 cm / Comprimento: 107,5 cm / Altura: 97 cm; Profundidade efetiva do assento: 45cm; Largura interna do assento: 40 cm; Altura do encosto: 47 cm; Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm; Distância entre o braço e o assento: 20 cm; Comprimento do braço: 27 cm; Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm; Almofada: 5 cm de altura; Peso que o produto suporta: Até 100 Kg | 49 |  |  |
| **2** | **CADEIRA DE RODAS ADULTO TAM 42:** Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi; Dimensões do produto: Largura: 68 cm / Comprimento: 107,5 cm / Altura: 97 cm; Profundidade efetiva do assento: 45cm; Largura interna do assento: 42 cm; Altura do encosto: 47 cm; Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm; Distância entre o braço e o assento: 20 cm; Comprimento do braço: 27 cm; Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm; Almofada: 5 cm de altura; Peso que o produto suporta: Até 120 Kg | 49 |  |  |
| **3** | **CADEIRA DE RODAS ADULTO TAM 44:** Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi; Dimensões do produto: Largura: 68 cm / Comprimento: 107,5 cm / Altura: 97 cm; Profundidade efetiva do assento: 45cm; Largura interna do assento: 44 cm; Altura do encosto: 47 cm; Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm; Distância entre o braço e o assento: 20 cm; Comprimento do braço: 27 cm; Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm; Almofada: 5 cm de altura; Peso que o produto suporta: Até 120 Kg | 49 |  |  |
| **4** | **CADEIRA DE RODAS ADULTO TAM 46:** Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi; Dimensões do produto: Largura: 70 cm / Comprimento: 107,5 cm / Altura: 97 cm; Profundidade efetiva do assento: 50 cm; Largura interna do assento: 46 cm; Altura do encosto: 47 cm; Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm; Distância entre o braço e o assento: 20 cm; Comprimento do braço: 27 cm; Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm; Almofada: 5 cm de altura; Peso que o produto suporta: Até 120 Kg | 49 |  |  |
| **5** | **CADEIRA DE RODAS ADULTO TAM 48:** Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi; Dimensões do produto: Largura: 70 cm / Comprimento: 107,5 cm / Altura: 97 cm; Profundidade efetiva do assento: 50 cm; Largura interna do assento: 48 cm; Altura do encosto: 47 cm; Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm; Distância entre o braço e o assento: 20 cm; Comprimento do braço: 27 cm; Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm; Almofada: 5 cm de altura; Peso que o produto suporta: Até 120 Kg | 13 |  |  |
| **6** | **CADEIRA DE RODAS ADULTO TAM 50:** Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi; Dimensões do produto: Largura: 70 cm / Comprimento: 107,5 cm / Altura: 97 cm; Profundidade efetiva do assento: 50 cm; Largura interna do assento: 48 cm; Altura do encosto: 47 cm; Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm; Distância entre o braço e o assento: 20 cm; Comprimento do braço: 27 cm; Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm; Almofada: 5 cm de altura; Peso que o produto suporta: Até 120 Kg | 12 |  |  |
| **7** | **CADEIRA DE RODAS ADULTO TAM 52:** Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi; Dimensões do produto: Largura: 70 cm / Comprimento: 107,5 cm / Altura: 97 cm; Profundidade efetiva do assento: 50 cm; Largura interna do assento: 48 cm; Altura do encosto: 47 cm; Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm; Distância entre o braço e o assento: 20 cm; Comprimento do braço: 27 cm; Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm; Almofada: 5 cm de altura; Capacidade de até 120 Kg | 12 |  |  |
| **8** | **CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS (ADULTO):** construída em aço carbono; Estrutura dobrável em duplo X; Pintura eletrostática epóxi; Estofamento em nylon acolchoado; Almofada; Assento reforçado com tiras tensoras especiais; Rodas traseiras de 24’’, em alumínio com pneus antifuro; Rodas dianteiras de 8’’ maciças; Freios bilaterais reguláveis; Protetores de roupa com aba; Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura; Apoios de braço escamoteáveis; Capacidade de até 160 kg; Largura do assento: 60 cm; | 10 |  |  |
| **9** | **CADEIRA DE RODAS AVD:** Confeccionada em alumínio; Estrutura dobrável em X; Assento em nylon: LXP - 42X44; Encosto em nylon: LXA – 42X46, Sem reclinação; Rodas traseiras: 24”, Eixo removível, Protetor de raios, pneus infláveis; Rodas dianteiras: 6”, Eixo removível, garfo em nylon, pneus maciços; Apoio de perna removível; Apoio de panturrilha; Apoio de pé giratório; Apoio de braço escamoteáveis. | 01 |  |  |
| **10** | **CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITARIO – PADRÃO:** Confeccionada em aço carbono; Assento sanitário removível, apoio para os braços e para os pés fixos, freios bilaterais; rodas traseiras aro 06" giratórias com pneus maciços; rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços; Largura do Assento: 44 cm; Profundidade do Assento: 40 cm; Altura Encosto: 37 cm; Altura do Assento ao Chão: 46 cm; Largura Total Aberta: 53 cm; Altura do Chão à Manopla: 93 cm; Capacidade Máxima de Peso: 100 kg; Altura do Chão ao AP de Braço: 65 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm | 47 |  |  |
| **11** | **CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITARIO – SEMI-OBESO:** Confeccionada em aço carbono; Assento sanitário removível, apoio para os braços e para os pés fixos, freios bilaterais; rodas traseiras aro 06" giratórias com pneus maciços; rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços; Largura do Assento: 49 cm; Profundidade do Assento: 40 cm; Altura Encosto: 37 cm; Altura do Assento ao Chão: 46 cm; Comprimento Total da Cadeira: 57 cm; Largura Total Aberta: 67 cm; Altura do Chão à Manopla: 93 cm; Capacidade Máxima de Peso: 120 kg; Altura do Chão ao AP de Braço: 65 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm | 33 |  |  |
| **12** | **CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITARIO – OBESO:** Fabricada em aço carbono, pintura epóxi, assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços removíveis, apoio para os pés escamoteavel, freios bilaterais, rodas traseiras aro 06" giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira; Largura do Assento: 55cm; Largura Total Aberta: 62cm; Profundidade do Assento: 42cm; Altura Encosto: 30cm; Altura do Chão ao Apoio de Braço: 70cm; Altura do Assento ao Apoio de Braço: 20 cm; Altura do Assento ao Chão: 50cm; Comprimento Total da Cadeira: 100cm; Peso da Cadeira:10 kg; Capacidade Máxima de Peso: 160kg | 14 |  |  |
| **13** | **CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL INFANTIL:** Com acabamento antiderrapante no assento e encosto com furos para passagem da água; Estrutura dobrável e de fácil limpeza. Garantindo maior segurança e praticidade; Apoio de cabeça espumado e regulável; Pintura epóxi; Estrutura em alumínio; Dobrável; Rodízios giratórios com freios; Capacidade: Até 45 Kg. | 10 |  |  |
| **14** | **MULETA CANADENSE ADULTO:** Em alumínio anodizado, com: regulagem de altura, ponteira de borracha antiderrapante, Braçadeira em polipropileno articulado, Apoio do braço injetado polipropileno; Capacidade mínima de 100kg | 60 |  |  |
| **15** | **ANDADOR** 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar; Adaptável, 8 níveis de regulagem, conforme altura do usuário entre 1,45 m a 1,90 m; Sistema mola-trave e engate rápido para abrir e fechar; Apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Possibilidade de colocar rodas como acessório opcional (incluso); Silencioso e seguro: pés de borracha com aderência ao solo; Dobrável. | 15 |  |  |
| **TOTAL** | | | |  |

Saquarema, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ASSINATURA OU RÚBRICA

CARIMBO DA EMPRESA COM NOME, CNPJ, ENDEREÇO

**Obs.: Esse é apenas um modelo de orçamento feito para facilitar o fornecedor na sua montagem. O fornecedor tem toda liberdade de acrescentar alguma outra informação, caso ache necessário, ou fazê-lo num outro formato.**