**ORÇAMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Mensal | Valor Anual |
| **1** | Vidro liso 3mm ( cortado e colocado) | 300 | m² |  |  |
| **2** | Vidro temperado 8mm ( cortado e colocado) | 30 | m² |  |  |
| **3** | Vidro temperado 10mm ( cortado e colocado) | 30 | m² |  |  |
| **4** | Kit para Porta de Vidro Temperado Blindex de Giro Pivotante.  Para Vidro de 08 a 10mm de Espessura.  Suporta portas de até 60kg.  1 Fechadura (1520).  1 Contra fechadura Alvenaria (1504-A).  1 Dobradiça Inferior (1103-A).  1 Pivô da dobradiça Inferior (1013-A).  1 Dobradiça Superior (1101-A).  1 Pivô da Dobradiça Superior (1201-A) Material: Alumínio, Cor Cromado. | 20 | KIT |  |  |
| **5** | Roldana excêntrica para vidro temperado compatível de janelas, box e portas.  Roldana de rolamento blindado 8mm e 10 mm.  Quantidade 04 unidades. | 20 | PCT C/ 4 UNID. |  |  |
| **6** | Mola hidráulica de piso Dorma BTS75R BTS 75R (75V reforçada).  **Características Principais:**  \*Regulagem de potência EN 1-4 para portas de até 1100mm (1,10m) de largura.  \*Dimensionada para portas pesando até 120KG.  \*Velocidade regulável em dois estágios.  \*Abre em ambas as direções, para dentro e para fora.  \*Trava a porta na abertura completa (90º), em Ambas as direções.  **Dimensões do espelho (acabamento):**  \*10,5cmX29,0cm.  **Acompanha:**  \*Adesivos PUXE/EMPURRE.  \*Manual de instruções ilustrado.  \*Certificado de garantia (36 meses).  \*Caixa metálica para embutir no piso.  \*Eixo intercambiável Santa Marina ou Blindex, com parafuso.  \* Espelho em aço inoxidável com gravata e parafusos.  **Garantia:**  \*36 meses (3 anos) oferecidos pela fábrica.  \*A solicitação de troca ou reparo deverá ser feita diretamente com a Dorma através das informações contidas no certificado de garantia. | 06 | UNID |  |  |
| TOTAL | | | | |  |

Saquarema, \_\_\_\_ de abril de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura ou rubrica

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ