ORÇAMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quant.** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | **CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA** - Com equalizador e driver de titanium. Especificações técnicas: Potência Máxima RMS: 1000W, cor preto, entrada USB, rádio AUX, bluetooth, função passa pasta, Voltagem: 110/220V (bivolt automático), botão liga/ desliga, rodinhas para transporte, controle remoto, entrada de áudio RCA, entrada para microfone, entrada para instrumento, função wireless, cabo de alimentação com aproximadamente 1,50m. | UNIDADE | 03 |  |  |
| **2** | **SIRENE INDUSTRIAL –** Sirene Industrial é um equipamento de segurança sonoro para escola e outros estabelecimentos, sua ligação pode ser realizada diretamente em uma tomada, utilizando um interruptor de campainha, botoeiras, ou em um relógio acionador automático de sirenes. Especificações técnicas: Material imune a corrosão, Tensão de 127V, com alcance de 500 metros em ambiente livre, frequência de 50/60HZ, sirene que atinja aproximadamente de 107 dB a 114 dB a 1m, medidas aproximadas (mm): 135 x 120 x 172. | UNIDADE | 09 |  |  |
| **3** | **CABO DE ENERGIA –** Material da cobertura e isolação em PVC Flexível, cor preto, cumprimento do cabo de 100m, material condutor em alucobre/cobre, tipo de embalagem em rolo, não Inflamável.  | UNIDADE | 04 |  |  |
| **4** | **MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL -** ‎ 2 Microfones de mão com vistor digital, Alimentado a bateria/pilhas com duração mínima de aproximadamente 6 horas, luz indicadora de bateria, bivolt, frequência mínima e frequência máxima de aproximadamente 50HZ e 20HZ, alcance de aproximadamente 25 metros podendo variar conforme aplicação. Faixa de Frequência de aproximadamente entre 550 - 690 MHz. | UNIDADE | 03 |  |  |
| **5** | **ACIONADOR DE SIRENE PROGRAMÁVEL -** Tensão de 127V, com aproximadamente 52 acionamentos, divididos entre dia(s) da semana no formato D, S, T, Q, Q, S e S, horário no formato HH:MM:SS, Duração variável do disparo entre 1 a 59 segundos. Tensão de 110/127 Volts, com modos de operação automático (conforme programação), ligado ou desligado manualmente, saída de relé 16A-250VCA em carga resistiva, Visor LCD, tampa frontal com trava, menu em português. | UNIDADE | 04 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ