ORÇAMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **UN** | **DESCRIÇÃO** |  **PREÇO UNIT** | **PREÇO TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO DE NATAL** |  |  |  |  |
| 1.1 | 8 | PÇ | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO |  |   |
| 1.2 | 8 | PÇ | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136,10 E NBR 5126,NO QUE COUBER.FORNECIMENTO |  |   |
| 1.3 | 80 | UN | FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE 19MMX20M.FORNECIMENTO |  |   |
| 1.4 | 240 | UN | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº1,PADRAO RIOLUZ,TIPO G.FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |   |
| 1.5 | 800 | M | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |   |
| 1.6 | 240 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO |  |   |
| 1.7 | 800 | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO |  |   |
| 1.8 | 8 | UN | COMANDO EM GRUPO CRJ-04 OU SIMILAR,85A.FORNECIMENTO |  |   |
| 1.9 | 2844 | M | MANGUEIRA DE LED BRANCO 30 LED |  |   |
| 1.10 | 96 | UN | STROBO 5W BRANCA |  |   |
| 1.11 | 202 | UN | CORDÃO LED 10M 100 LEDS |  |   |
| 1.12 | 182 | UN | BASTÃO 80 CM 75 LEDS BRANCO |  |   |
| 1.13 | 1030 | UN | ABRAÇADEIRA NYLON C20 NAT 200 X 4,7 MM |  |   |
| 1.14 | 980 | M | MANGUEIRA LED AZUL 30 LED |  |   |
| 1.15 | 4 | UN | ALUGUEL ÁRVORES DE NATAL COM 4,5 METROS DE ALTURA |  |   |
| 1.16 | 1 | UN | ALUGUEL NOSSA SENHORA LUMINOSA COM 4,5 METROS DE ALTURA |  |   |
| 1.17 | 16 | *UN* | ALUGUEL ARABESCOS FACHADA |  |   |
| 1.18 | 3 | UN | ALUGUEL PORTAL LUMINOSO |  |   |
| 1.19 | 14 | UN | ALUGUEL ARABESCOS PASSARELA |  |   |
| 1.20 | 50 | M | CABO DE AÇO 3/8" |  |   |
| 1.21 | 30 | UN | GRAMPO CLIPS 3/8" |  |   |
| 1.22 | 1,5 | KG | PREGO DE COBRE 10 X 10 CC |  |   |
| 1.23 | 4 | PÇ | ALUGUEL PRESÉPIO SAGRADA FAMÍLIA ILUMINADA. PEÇAS 3,5 M DE ALTURA |  |   |
| 1.24 | 1 | PÇ | ALUGUEL ESTÁTUA PAPAI NOEL 8 METROS |  |   |
| 1.25 | 1 | PÇ | ALUGUEL Escultura da palavra ''SAQUAREMA'' |  |   |
| 1.26 | 6 | PÇ | ALUGUEL Esculturas de presentes em isopor revestidas em fibra de vidro |  |   |
| 1.27 | 2 | PÇ | ALUGUEL Esculturas de 2 ursos em isopor revestidas em fibra de vidro |  |   |
| **TOTAL MATERIAIS MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO DE NATAL** |  |  |  |  |  **-**  |
|  |  |  |  |  |   |
| **2** | **EQUIPAMENTOS** |  |  |  |  |
| 2.1 | 488 | H | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA |  |   |
| 2.2 | 488 | H | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO |  |   |
| 2.3 | 244 | H | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA |  |   |
| **TOTAL EQUIPAMENTOS** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |
| **3** | **MÃO DE OBRA E SERVIÇOS** |  |  |  |  |
| 3.1 | 976 | H | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  |   |
| 3.2 | 16 | H | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  |   |
| 3.3 | 488 | H | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  |   |
| 3.4 | 48 | H | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  |   |
| 3.5 | 244 | H | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS |  |   |
| 3.6 | 100 | M3 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL |  |   |
| 3.7 | 100 | M3 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO |  |   |
| **TOTAL MÃO DE OBRA E SERVIÇOS** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |
|  | **SUBTOTAL** |  |  |  |  **-**  |
|  |  |  **-**  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  **-**  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Saquarema, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ