ORÇAMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | Veículo de Passeio - Veículo zero km, novo, 5po Hatch, de fabricação nacional, ano/modelo no mínimo 2018/2019, na cor externa branca em pintura do /po lisa no padrão original de fábrica e de linha de produção; com 04 (quatro) portas, bi combustível, com potência mínima de 70 CV, transmissão mínima de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, com capacidade de transporte para 05 (cinco) passageiros, volume do porta-malas de no mínimo 280 litros, com Ar condicionado e direção hidráulica ou Elétrica de fabrica; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 48 litros; rodas de aço estampado com calotas integrais e pneus com medida de no mínimo 175/65 R14, com suspensão elevada, vão livre do solo de mínimo 180mm. Apoios de cabeça com regulagem de Altura, nos bancos dianteiros e traseiros; Brake light; Limpador e lavador do vidro traseiro com intermitência; Vidro traseiro térmico temporizado; Volante com regulagem de altura | 2 | Unidade |  |  |
| **2** | Veículo para transporte de pessoal; Ano de fabricação do chassi: do ano em curso ou posterior; Ano e modelo do veículo: do ano em curso ou posterior; Veículo: novo, zero quilômetro; Capacidade de transporte: 07 passageiros. Fabricação nacional ou estrangeira; Motor: Bi-combustível (gasolina/álcool). Potência: 130/132 CV-ABNT. Direção Hidráulica ou elétrica; Carroceria Original de fábrica; e Pintura externa na cor branca; Ar-condicionado; Bancos originais de fábrica; Tapetes protetores; Levantador elétrico dos vidros das portas dianteiras; Espelhos retrovisores externos com regulagem interna; Desembaçador elétrico no vidro traseiro; Luz auxiliar de freio “brake light”; Sistema central de travas elétricas das portas dianteiras; - Sistema de alarme; - Protetor de Cárter; - Insulfilm nos vidros permitido pela legislação; Garantia Técnica: Mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, sem limite de quilometragem, a contar da data do recebimento definitivo do bem, com assistência técnica em todo o território nacional contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros e manutenções preventivas previstas no manual de manutenção, sem ônus para a Administração Pública para: deslocamento, alimentação, estadia/hospedagem, serviço executado por equipe ou técnico responsável, bem como; filtros, lubrificantes e aditivos necessários. Manuais e Catálogos (Fornecidos pela Empresa contratada); Manual de Garantia; Manual de Reparação (ou Manutenção) do Veículo, que conterá as operações de manutenção e/ou reparações do veículo, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos; Manual de Operação do veículo; Lista da rede de concessionárias autorizadas; Catálogo de Ferramental e instrumentos necessários à manutenção; Catálogo de Suprimento; Listagem estatística de peças de alta mortalidade; Observação: A documentação produzida em mídia eletrônica conterá operações de busca/pesquisa e links de acesso (E-Book no formato E- pub) dos assuntos descritos no índice.  | 1 |  |  |  |
| **3** | Pick-up cabine simples; no mínimo ano/modelo 2018/2019; "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem; "Easy trunk" - sistema de abertura elétrica da tampa traseira pelo logotipo; Protetor da caçamba e capota marítima; Airbag; Banco do motorista com ajuste de altura; Motor 1.6l; Pneus 205/60 R15; Transmissão manual 5 velocidades; Vidros elétricos; Ar-condicionado; Direção hidráulica ou elétrica; TotalFlex; Luz de freio elevada; grade protetora da janela traseira; Travamento elétrico das portas; Iluminação da caçamba;  | 2 |  |  |  |
| **4** | VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; para no mínimo 16 lugares, sendo 15(passageiros) + 1(motorista); Zero KM; no mínimo ano/modelo 2018/2019; sem uso; teto alto; motor com potência mínima de 130CV Diesel Turbo Intercooler Eletrônico de 4 cilindros; direção hidráulica/elétrica; com no mínimo 13 bancos reclináveis na parte traseira para passageiros; Tração dianteira ou traseira; Câmbio sincronizado com no mínimo 5 marchas à frente e 1 à ré; Rodas de aço com no mínimo pneus 215/75 R16; Tanque de combustível para no mínimo 90 Litros; Freios à disco nas quatro rodas com ABS e controle de estabilidade; Air Bag duplo para motorista e passageiro; Ar condicionado para o motorista e com duto central no teto da parte traseira para distribuição no compartimento de passageiros original de fabrica; Porta traseira dupla e lateral direita; tacógrafo digital, Trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corrediça, cintos de segurança dianteiros laterais retráteis e reguláveis em altura, com entre eixo de no mínimo 4.030mm, comprimento mínimo de 6.350mm, altura mínima de 2.520 mm, e todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAM. Garantia de fabrica de no mínimo 12 (doze) meses sem limite de quilometragem a partir da emissão da nota fiscal. Com primeiro emplacamento em nome da prefeitura conforme código de Transito Brasileiro. | 1 |  |  |  |
| **5** | Motocicleta; Tipo: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar; Cilindrada: 162,7 cc; Potência máxima: 14,9 cv a 8.000 rpm (gasolina), 15,1 cv a 8.000 rpm (Etanol); Torque máximo: 1,40 kgf.m a 6.000 rpm (Gasolina), 1,54 kgf.m a 6.000 rpm (Etanol); Transmissão: 5 velocidades; Sistema de partida: Elétrica; Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm; Relação de Compressão: 9,5:1; Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI; Combustível: Flex; Capacidades e Dimensões - Tanque de combustível/Reserva: 16,1 litros; Óleo do motor: 1,2 litro; Chassi - Tipo: Diamond Frame; Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico / 135 mm; Suspensão traseira/Curso: Dois amortecedores / 106 mm; Freio dianteiro/Diâmetro: A tambor / 240 mm; Freio traseiro/Diâmetro: A tambor / 130 mm; Pneu dianteiro: 80/100 – 18; Pneu traseiro: 90/90 – 18. | 3 |  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de setembro de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ