ORÇAMENTO

A Prefeitura Municipal de Saquarema

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** |
| **1** | **Módulos – MONOBLOCOS HABITÁVEIS** – Módulos com 6,00m de comprimento X 2,32m de largura 2,50m de altura, contendo 02 portas de acesso, 02 janelas de correr com barra de proteção, 06 luminárias fluorescentes calha dupla 2x40w, 02 aberturas para ar condicionado incluindo 02 aparelhos de 12.000 btu’s, 04 tomadas elétricas, interruptores e disjuntores de proteção e toda a instalação elétrica até a saída do módulo, divisória para dormitório. Devendo ter tensão de funcionamento de 380V e potência de 15KVA; externamente fabricado em chapa de aço, com proteção contra corrosão, internamente deverá ser preparado com chapas em aço inox com revestimento térmico em poliuretano injetado, tipo sanduíche-retardante a chama, classe R1, conforme NBR 7358; Unidade de Refrigeração: Unidade de refrigeração micropocessada, com variação de temperatura de -25ºC a 25ºC, piso em compensado naval 14mm, as paredes e o teto são em painéis e telha isotérmicos com espessuras de 32mm em formato de sanduiche com as faces em aço zincado, cobertura em painel medida de 6,00x1,00m, janela em vidro temperado 4 folhas medidas 3,00x1,00m, **01 vaso,** com descarga acoplada, **01 lavatório com torneira**, iluminação, 01 porta de acesso, 01 basculante, piso em manta vinílica lavável, sendo o sanitário composto de 01 vaso, com descarga acoplada. Tubos e conexões, **02 caixas d’água com capacidade de 500 litros** cada. Equipado com **1 frigobar** com porta cega, medindo 45x68x47 cm, com degelo manual, na cor branca, com 2 (duas) prateleiras, com capacidade líquida de 71 litros, voltagem de 220V, devendo ter certificação do inmetro, classificação energética/Inmetro: A, gás refrigerante: R600a, termostado ajustável, recipiente para degelo, peso líquido até 18,5kg, com porta reversível e até 2 prateleiras; **1 Microondas**, com capacidade de 28 litros, inox espelhada na cor preta ou branca, com dimensões 26x48x34, peso liquido até 12,5 e voltagem de 220 volts; **2 Computadores** mínimo Intel® Core™ i3 ou AMD a10 ou superiores com disco rígido mínimo de 500 gb; memória ram mínima de 4gb, ddr3, 1600 mhz; unidade de disco ótico: cd/dvd rom; teclado: usb, abnt2, 107 teclas (com fio); tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 x 768); mouse: usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio); interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi; interfaces de vídeo: integrada; sistema operacional windows 10 home ou pro (64 bits); fonte e garantia mínima de 12 meses, **1 aparelho de televisão**: painel. Em tecnologia de led, formato da tela: 16:09, ângulo visão: h 89° v:89°, resolução vídeo: 3840x2160, contraste: 3000:01, velocidade: 60hz, processador: CA55 1,5ghz, GPU: 550mhz, com usd, hdmi e saída p2, wifi integrado, tensão bivolt e consumo médio de 80w, dimensões: 62,2x22,5x83,5 cm, peso liquido: 9,4. Serviços complementares: incluindo transporte, mobilização e desmobilização, manutenção da caixa de dejetos, abastecimento de água potável devendo o mesmo ocorrer 24 horas por dia, nos sete dias da semana manutenção e estrutura de apoio dos módulos, bem como **plotagem com arte** fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, envolvendo pintura e reparos no decorrer da contratação. | Unid. | 10 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

Saquarema, \_\_\_\_ de Maio de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

 CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ